에너지이용 합리화법 시행령

별  표

[별표 3]

에너지진단주기(제22조의2 관련)

연간에너지사용량	에너지진단주기
20만티․오․이 이상	1. 전체진단 : 5년 2. 부분진단 : 3년
20만티․오․이 미만	5년

비고

1. 연간에너지사용량은 에너지진단을 실시하는 연도의 전년도 연간에너지사용량을 기준으로 한다.

2. 부분진단은 10만티․오․이 이상의 사용량을 기준으로 구역별로 나누어 순차적으로 실시하여야 한다.

[별표 4]

진단기관의 지정기준(제22조의5 관련)

1. 장비

내 용	1종	2종
가. 적외선 열화상 카메라 (1) 온도 : -20℃ ～ 500℃ (2) 분해능 : 0.1℃ 나. 초음파 유량계 (1) 유량 및 유속 측정 자료 10,000개 이상 저장 가능 (2) 온도 : 0℃～120℃ (3) 파이프 바깥지름 : 50밀리미터 ～ 2,000밀리미터 (4) 유속 : 0m/s ～ 10m/s 다. 디지털 압력계 0바(bar) ～ 30바(bar) 라. 데이터 기록계 (1) 기록 용량 : 512킬로바이트 이상 (2) 기록 채널 : 5채널 이상 (3) 온도측정용 감지기 : 5개 이상/대 마. 온․습도계 (1) 온도 : -10℃ ～ 60℃ (2) 상대습도 : 0퍼센트 ～ 100퍼센트 바. 연소가스 분석기 (1) 이산화탄소(CO2), 산소(O2), 일산화탄소(CO) 및 질소산화물(NOx) 측정 가능 (2) 온도 : -40℃ ～ 1,000℃ 사. 표준 온도계 (1) 온도 : -50℃ ～ 350℃ (2) 한눈금의 값 : 0.1℃ 아. 온도계 (1) 온도 : -40℃ ～ 300℃ (2) 분해능 : 0.1℃ (3) 침형 감지기 : 1개 이상/대 (4) 표면 접촉식 감지기 : 1개 이상/대 자. 고온용 온도계 -50℃ ～ 1,300℃ 차. 적외선 온도계 -30℃ ～ 400℃ 카. 디지털 풍속계 0m/s ～ 50m/s 타. 디지털 풍압계 (1) 정압, 차압 측정 가능 (2) -1,000파스칼 ～ 3,000파스칼 파. 전력 분석계 (1) 삼상 측정 가능 (2) 전압․전류․역률․고조파 및 전력 적산 가능 (3) 측정 데이터 기록 가능 하. 교류전력 측정기 (1) 삼상․유효전력․피상전력․무효전력 및 역률 측정 가능 (2) 전압 : 0볼트 ～ 600볼트 (3) 전류 : 0암페어 ～ 1,000암페어 거. 조도계 0럭스 ～ 20,000럭스 너. 회전계 (1) 접촉 및 비접촉 측정 가능 (2) 접촉 : 1rpm ～ 15,000rpm (3) 비접촉 : 1rpm ～ 90,000rpm	1대 이상 2대 이상 2대 이상 2대 이상 2대 이상 2대 이상 1세트 이상 2대 이상 2대 이상 2대 이상 2대 이상 2대 이상 2대 이상 2대 이상 1대 이상 1대 이상	해당 없음 1대 이상 1대 이상 1대 이상 1대 이상 1대 이상 1세트 이상 1대 이상 1대 이상 1대 이상 1대 이상 1대 이상 1대 이상 1대 이상 1대 이상 1대 이상

2. 기술인력

내 용	1종	2종
가. ｢국가기술자격법｣에 따른 기계, 금속, 화공 및 세라믹, 전기, 건축, 에너지 분야의 기술사 자격을 취득한 자 나. ｢국가기술자격법｣에 따른 열관리기사․가스기사․화공기사․전기기사․전기공사기사․공조냉동기계기사 또는 건축설비기사 자격을 취득한 자로서 10년 이상 해당 분야의 업무를 수행한 자 다. ｢국가기술자격법｣에 따른 열관리기사․가스기사 또는 화공기사 자격을 취득한 자로서 7년 이상 해당 분야의 업무를 수행한 자 라. ｢국가기술자격법｣에 따른 전기기사 또는 전기공사기사 자격을 취득한 자로서 7년 이상 해당 분야의 업무를 수행한 자 마. ｢국가기술자격법｣에 따른 열관리기사․가스기사 또는 화공기사 자격을 취득한 자로서 4년 이상 해당 분야의 업무를 수행한 자 바. ｢국가기술자격법｣에 따른 전기기사 또는 전기공사기사 자격을 취득한 자로서 4년 이상 해당 분야의 업무를 수행한 자 사. ｢국가기술자격법｣에 따른 공조냉동기계기사 또는 건축설비기사 자격을 취득한 자로서 4년 이상 해당 분야의 업무를 수행한 자 아. ｢국가기술자격법｣에 따른 기계, 화공 및 세라믹, 전기, 건축, 에너지, 안전관리 분야의 기사 자격을 취득한 자	1인 이상 1인 이상 2인 이상 2인 이상 1인 이상 1인 이상 1인 이상 1인 이상	해당 없음 1인 이상 해당 없음 해당 없음 1인 이상 1인 이상 1인 이상 1인 이상

비고

1. 기술인력은 해당 진단기관의 상근 임원이나 직원이어야 한다.

2. 기술인력의 아목에 해당하는 자는 기계, 화공 및 세라믹, 전기, 건축, 에너지, 안전관리 분야의 기능사 자격을 취득한 자로서 3년 이상 해당 분야의 업무를 수행한 자로 대체할 수 있다.

3. 기술인력 중 기사는 동일 분야 산업기사로 대체할 수 있고, 열 또는 전기 분야의 기사는 에너지진단을 목적으로 에너지관리공단에서 시행하고 있는 동일 분야 에너지진단사로 대체할 수 있다.

4. 1인이 2종류 이상의 자격을 취득한 경우에는 1종류에 한하여 기술능력을 갖춘 것으로 본다.

5. 법 제22조제1항 및 이 영 제21조제2항․별표 2에서 정한 에너지절약 전문기업의 등록기준을 갖추고 사업을 영위하고 있는 자가 진단기관의 지정을 받으려는 경우 에너지절약 전문기업의 등록기준에 따라 갖추고 있는 장비 및 기술인력은 진단기관 지정시 갖추어야 할 장비 및 기술인력으로 인정할 수 있다.